Inputs:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19

Outputs:

13 (Combinatorial, No output feedback, Active low)
14 (Combinatorial, No output feedback, Active low)
15 (Combinatorial, No output feedback, Active low)
16 (Combinatorial, No output feedback, Active low)
17 (Combinatorial, No output feedback, Active low)
18 (Combinatorial, No output feedback, Active low)

Equations:

/o13 = /i8 +
       /i11 +
       /i9 +
       /i3 & /i6 +
       /i1 & /i7 +
       /i2 +
       /i4 & /i12 +
       /i5
o13.oe = vcc

/o14 = /i3 & /i9 & i19 +
       /i6 +
       /i2 +
       i4 +
       /i8 & i11 +
       i7 +
       i5 & /i11 +
       /i1
o14.oe = vcc

/o15 = i4 +
       i1 & /i3 +
       i2 & i9 +
       i5 +
       i1 & i7 +
       /i3 +
       /i8 +
       /i1
o15.oe = vcc

/o16 = i6 +
       /i2 & /i9 +
       i3 & i11 +
       /i8 +
       i6 & i8 +
       /i1 +
       /i5 & i7 & i8 +
       /i7 & /i8 & i12
o16.oe = vcc

/o17 = i3 & i4 +
       /i5 +
       /i9 +
       /i1 & /i11 +
       i7 +
       i2 & i9 & /i19 +
       i6 & i9 +
       /i8
o17.oe = vcc

/o18 = /i9 +
       i3 & i5 & i9 +
       /i7 +
       /i11 +
       /i1 +
       /i3 +
       /i5 +
       i1 & i7 & i11
o18.oe = vcc

